

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

 **Universität Würzburg**

# Betriebsanweisung

gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung

 Bearbeitungsstand:

 Arbeitsbereich:

|  |
| --- |
| **Gefahrstoffbezeichnung** |
|  |  **Künstliche Mineralfasern (KMF)** Steinwolle, Glaswolle, Mineralwolle, Schlackenwolle |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
* Juckreiz auf Haut und Schleimhäuten
* Allergische Hautreaktionen durch Bindemittel sind möglich
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P06.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P19.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M01.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M25.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M06.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M07.WMF | * Vor geplanten Reparatur-, Umbau- und Abrissarbeiten ist zu prüfen, ob Türen zu anderen Räumen schließen.
* Arbeitsbereiche abtrennen - „Zutritt für Unbefugte verboten“ - ggf. geeignete Umleitungsausschilderung bzw. Verlagerung der Arbeiten außerhalb der Betriebszeiten (z. B. nachts, an Wochenenden, Semesterferien); die Arbeiten sind im Voraus zu planen und mit dem Servicezentrum Technischer Betrieb abzustimmen.
* Abdeckfolien müssen vor dem Zusammenlegen angefeuchtet und vorsichtig zusammengelegt werden. Arbeitsraum feucht oder mit einem speziell geeigneten Industrie-Staubsauger (von Firma mitzubringen) der Verwendungskategorie C oder (neu) H reinigen.

**Kehren und mit Druckluft abblasen ist verboten!*** **Beschäftigungsbeschränkungen beachten!**

**Begehen der Räume:** Körperschutz: geschlossene, aber locker sitzende ArbeitskleidungAtemschutz: Tragen von Staubschutzmasken der Schutzstufe FFP2**Arbeiten in den Räumen:** Körperschutz: Tragen eines EinwegstaubanzugsAtemschutz: Beim Ein- oder Ausbau oder sonstigen staubfreisetzenden Tätigkeiten mit KMF sind Staubschutzmasken der Schutzstufe FFP3 zu tragen.Handschutz: Es sind Lederschutzhandschuhe oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe zu benutzen.Augenschutz:Es ist eine geschlossene Schutzbrille zu tragen.* Berührung mit Haut und Augen vermeiden! Nach der Arbeit Staub mit Wasser abspülen und Kleidung wechseln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren. Arbeitskleidung ausziehen und möglichst getrennt waschen. Gründliche Reinigung von Haut und Haaren. Hände mit geeignetem Hautschutzpräparat gut eincremen.
 |
| **Verhalten im Gefahrfall**  |
|  | * Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw.- niederschlagung unverzüglich dem Vorgesetzten/der Auftragsverantwortlichen Person melden. Produkt ist nicht brennbar.
 |
| **Erste Hilfe** |
|  | * **Notruf: 112**
* Bei Hautreizungen mit Wasser gründlich waschen ohne großen mechanischen Druck auszuüben. Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen; ggf. Arzt aufsuchen.
 |
| **Sachgerechte Entsorgung** |
|  | * Entsorgung erfolgt nur durch Fachfirmen.
 |

……………................................. ……………………………………..

Unterschrift Sicherheitsingenieur Unterschrift Verantwortlicher

Juni 2021