

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

 **Universität Würzburg**

# Betriebsanweisung

**Tonerstäube**

 Bearbeitungsstand:

 Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |
| --- |
|  **Anwendungsbereich** |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Tonerstäuben wie dem Nachfüllen von Tonerstaub, dem Wechseln von Tonerkartuschen, dem Reinigen der Geräte.  |
|  Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Toner kann die Schleimhäute der Atemwege, die Bindehaut der Augen und die Haut reizen.
* Toner kann sensibilisierend wirken.
* Toner ist brennbar.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P01.WMF | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Arbeiten nur durch gerätekundige und unterwiesene Personen.
* Stromversorgung unterbrechen, Schalter in Aus- / Null-Stellung.
* Hautkontakt vermeiden, dazu gehört:– Toner nicht mit den Händen berühren.– Tonerstaub nicht aufwirbeln (z.B. durch Pusten, Luftzug).– Mit verschmutzten Händen nicht Mund, Nase oder Augen berühren.
* Während des Tonerwechsels und bei Reinigungsarbeiten im Gerät bereitgestellte Einweg-Schutzhandschuhe benutzen.
* Während des Tonerwechsels nicht essen, trinken oder rauchen.
* Während des Tonerwechsels Zündquellen fernhalten
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
|  | * Vorgesetzte(n) informieren.
* Verschütteten Toner mit Reinigungstuch (evtl. anfeuchten) aufnehmen.
* Aufwirbeln und Verteilen des Toners im Raum durch Pusten oder Luftzug vermeiden.
* Brennenden Toner mit dem Feuerlöscher löschen.
 |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden**.**
* Nach Augenkontakt Toner mit viel Wasser - mindestens 10 Minuten - abspülen.
* Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
* Nach Einatmen Mund und Rachen ausspülen bzw. Nase reinigen und Frischluft atmen.
* Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
 |
| **Instandhaltung und Entsorgung** |
|  | * Gerät gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen.
* Tonerwechsel wird vorgenommen durch:
* Leere Tonerbehälter in bereitgestellten Folienbeutel geben, diesen verschließen.
 |

………………………………………. ……………………………………

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |