

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

**Universität Würzburg**

# Betriebsanweisung

**Tonerstäube**

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten mit Tonerstäuben wie dem Nachfüllen von Tonerstaub, dem Wechseln von Tonerkartuschen, dem Reinigen der Geräte. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
|  | * Toner kann die Schleimhäute der Atemwege, die Bindehaut der Augen und die Haut reizen. * Toner kann sensibilisierend wirken. * Toner ist brennbar. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P01.WMF | * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Arbeiten nur durch gerätekundige und unterwiesene Personen. * Stromversorgung unterbrechen, Schalter in Aus- / Null-Stellung. * Hautkontakt vermeiden, dazu gehört: – Toner nicht mit den Händen berühren. – Tonerstaub nicht aufwirbeln (z.B. durch Pusten, Luftzug). – Mit verschmutzten Händen nicht Mund, Nase oder Augen berühren. * Während des Tonerwechsels und bei Reinigungsarbeiten im Gerät bereitgestellte  Einweg-Schutzhandschuhe benutzen. * Während des Tonerwechsels nicht essen, trinken oder rauchen. * Während des Tonerwechsels Zündquellen fernhalten |
| **Verhalten bei Störungen** | |
|  | * Vorgesetzte(n) informieren. * Verschütteten Toner mit Reinigungstuch (evtl. anfeuchten) aufnehmen. * Aufwirbeln und Verteilen des Toners im Raum durch Pusten oder Luftzug vermeiden. * Brennenden Toner mit dem Feuerlöscher löschen. |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden**.** * Nach Augenkontakt Toner mit viel Wasser - mindestens 10 Minuten - abspülen. * Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. * Nach Einatmen Mund und Rachen ausspülen bzw. Nase reinigen und Frischluft atmen. * Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. |
| **Instandhaltung und Entsorgung** | |
|  | * Gerät gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen. * Tonerwechsel wird vorgenommen durch: * Leere Tonerbehälter in bereitgestellten Folienbeutel geben, diesen verschließen. |

………………………………………. ……………………………………

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |