| Stabsstelle Arbeits-,  Gesundheits-, Tier- und  Umweltschutz | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elektrische Handwerkzeuge** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Gefahren durch elektrischen Stromschlag! * Gefahren durch außer Kontrolle geratenes Werkzeug oder Werkstück! * Gefahren durch Erfassung von Kleidung und Haaren! * Gefahren durch Lärm! * Gefahren durch Hand-Arm-Vibrationen! | | | | | | W001: Allgemeines Warnzeichen  W012: Warnung vor elektrischer Spannung  M003: Gehörschutz benutzen  M008: Fußschutz benutzen  M010: Schutzkleidung benutzen |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| Gehörschutz:Gehörschutz bei Arbeiten über 80dB(A) tragen!  Augenschutz: Schutzbrille tragen!  Körperschutz: Geeignete enganliegende Arbeitskleidung tragen  Fußschutz: Sicherheitsschuhe benutzen!   * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! * Beim Werkzeugwechsel: Netzstecker ziehen! * Nur zugelassene Werkzeuge in elektrischen Handwerkzeugen benutzen! * Werkzeuge nur bestimmungsgerecht verwenden! * Anschlussleitungen und Gehäuse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen prüfen! * Schutzeinrichtungen vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Funktion überprüfen! * Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren! * Elektrische Handwerkzeuge bei sicherem Stand und mit beiden Händen führen! * Elektrische Handwerkzeuge nur über mit FI-Schalter (30mA) abgesichertes Stromnetz benutzen! * Bei langen Haaren: Haarnetz benutzen! * Bei der Benutzung von Bohrmaschinen keine Handschuhe verwenden! | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Schadhafte Werkzeuge sofort austauschen! * Schäden an elektrischen Leitungen und Geräten von Elektrofachkraft Instandsetzen lassen! | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| * **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! * Elektrische Handgeräte sind jährlich auf ordnungsgemäßen Zustand von einer Elektrofachkraft zu prüfen (Prüfbuch führen)! | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |