| Stabsstelle Arbeits-,  Gesundheits-, Tier- und  Umweltschutz | | **Betriebsanweisung**  gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leitern** | | | | |
| **Gefahren für den Menschen** | | | | | | |
| * Umstürzen oder Sturz von der Leiter * Abrutschen der Leiter oder des Benutzers * Herabfallen von Gegenständen * Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen. | | | | | | W008: Warnung vor Absturzgefahr  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
| * Piktogramme auf dem Leiterholm beachten. * Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle). * Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern. * Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen. * Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen) * Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen. * Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen. * Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter. * Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen. * Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen. * Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten. * Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern. * Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten. * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten. * Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden. * Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe). * Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen. * Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet. * Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet. * Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz. | | | | | |
| **Verhalten bei Störungen** | | | | | | |
| * Leiter und deren Aufstellung überprüfen. * Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen. * Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben. * Vorgesetzte informieren | | | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | **Notruf 112** | |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: | | | Standort Verbandkasten: | |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! * Notruf veranlassen (112)! * Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! * Erste Hilfe leisten! * Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. * Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). * Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! | | | | | | |
| **Instandhaltung** | | | | | | |
| * Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert. * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind | | | | | | |
| Ort: Datum: | | | Unterschrift Verantwortlicher: | | | |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. | | | | | | |