|  Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz | **Betriebsanweisung**gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |
| --- | --- |
| **Leitern** |
| **Gefahren für den Menschen** |
| * Umstürzen oder Sturz von der Leiter
* Abrutschen der Leiter oder des Benutzers
* Herabfallen von Gegenständen
* Kontakt mit stromführenden Teilen oder Leitungen.
 | W008: Warnung vor Absturzgefahrhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/ISO_7010_M008.svg/800px-ISO_7010_M008.svg.png |
|  **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Piktogramme auf dem Leiterholm beachten.
* Leiter vor jeder Verwendung auf offensichtliche Mängel kontrollieren (Sichtkontrolle).
* Leitern nicht provisorisch ausbessern oder verlängern.
* Defekte Leiter der Weiterbenutzung (auf geeignete Weise) entziehen.
* Leiter bestimmungsgemäß benutzen. (Stehleiter nicht als Anlegeleiter benutzen, von Stehleiter nicht auf höher gelegene Flächen übersteigen)
* Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen.
* Die obersten vier Sprossen einer Anlegeleiter nicht besteigen.
* Eine Anlegeleiter überragt die zu besteigende Höhe um mindestens einen Meter.
* Beim Begehen einer Leiter rutschfestes und sauberes Schuhwerk tragen.
* Leiter nicht hinter geschlossen Türen aufstellen.
* Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen Sicherheitsabstand einhalten.
* Leiter mit Spreizsicherung gegen Auseinandergleiten oder ungewolltes Zusammenklappen sichern.
* Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen (z. B. Werkzeug) halten.
* Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen. Dreipunktkontakt einhalten.
* Beim Arbeiten von der Leiter nicht seitlich hinauslehnen und Arbeiten über Kopf vermeiden.
* Leiter standsicher aufstellen. Bei Anlegeleiter den Anstellwinkel beachten (65° bis 75°, Ellenbogenprobe).
* Leiterkopf gegen Umfallen oder Wegrutschen sichern (anbinden) oder Leitersicherungshaken einhängen oder zweite Person festhalten lassen.
* Beim Aufstellen einer Leiter auf weichem Untergrund werden Hilfsmittel wie Leiterspitzen o. ä. verwendet.
* Beim Aufstellen einer Leiter auf unebenem Untergrund werden Traversen verwendet.
* Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. Die Leiter ist kein Dauerarbeitsplatz.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| * Leiter und deren Aufstellung überprüfen.
* Festgestellte Mängel beseitigen oder Leiter der Weiterbenutzung entziehen.
* Leitern aus Holz dürfen keinen deckenden Farbanstrich haben.
* Vorgesetzte informieren
 |
|  **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | **Notruf 112** |
| Standort Telefon:      | Ersthelfer:      | Standort Verbandkasten:      |  |
| * Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
* Notruf veranlassen (112)!
* Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
* Erste Hilfe leisten!
* Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
* Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
* Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!
 |
| **Instandhaltung** |
| * Leitern werden nur mit Originalersatzteilen repariert.
* Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Leitern so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, Austrocknen und Durchbiegen geschützt sind
 |
| Ort: Datum:            | Unterschrift Verantwortlicher: |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |