

Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

**für Hochdruckreiniger**

**Universität Würzburg**

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Hochdruckreinigern. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\W00.WMF | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M07.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M23.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M06.WMF | * Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! * Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen (Fehlerstrom). * Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. * Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. * Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. * Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen, mit Fahrzeugen überfahren. * Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. * Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. * Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. * Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten. * Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. * Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. * Jugendlichen über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten |
| **Verhalten bei Störungen** | |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf 112** * Unfall melden |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | |
|  | * Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z. B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen * Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen,   z. B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen.   * Geräte nach Bedarf, nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten, mindestens jedoch einmal jährlich prüfen lassen (Plakette). |

……………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |