# Betriebsanweisung

**für Tischkreissägen**

**Universität Würzburg**



Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | |
|  | Sicheres Arbeiten an Tischkreissägemaschinen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\W27.WMF | Verlust von Gliedmaßen, Handverletzungen, Hautschäden u. Allergien durch Umgang mit Kühlschmierstoffen möglich, Schwerhörigkeit durch Lärm möglich. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M05.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M03.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M01.WMF | * Kreissäge nur mit wirksamer Absaugung und Schutzhaube betreiben. * Sicherheitsschuhe und Gehörschutz benutzen, enganliegende Kleidung tragen. * Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter aufspannen. * Kreissägeblatt auf Material und Arbeitsgang abstimmen. * Schutzhaube auf Werkstückdicke einstellen. * Beim Einsetzschneiden Queranschlag oder Niederhalter als Rückschlagsicherung   verwenden. Danach Spaltkeil und Schutzhaube wieder anbringen.   * Schutzvorrichtungen verwenden, auch wenn nur ein Werkstück bearbeitet wird. * Beim Werkstückvorschub Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen. * Im Gefahrenbereich Schiebestock oder Schiebeholz verwenden. * Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand entfernen. * Unnötiges Laufenlassen vermeiden; vor Verlassen des Bereichs Maschine ausschalten. * Vor Reinigungs-/Wartungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. * Generell: Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen, Offenes Feuer verboten. |
| **Verhalten bei Störungen** | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M13.WMF | * Maschine ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. * Aufsichtsführenden verständigen. * Beseitigung der Störung nur durch entsprechend ausgebildete Personen. |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | |
|  | * Maschine abschalten * Verletzte bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten * **Notruf 112** * Vorgesetzten informieren |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | |
|  | * Instandhalten, Abschmieren erfolgen durch hiermit beauftragte Personen. * Maschine zum Arbeitsende säubern. * Mängel an der Maschine oder Absaugung Aufsichtsführenden mitteilen. |

…………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |