# Betriebsanweisung

**für Tischkreissägen**

**Universität Würzburg**



Stabsstelle Arbeits-,

Gesundheits-, Tier-

und Umweltschutz

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |
| --- |
| **Anwendungsbereich** |
|  | Sicheres Arbeiten an Tischkreissägemaschinen |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\W27.WMF | Verlust von Gliedmaßen, Handverletzungen, Hautschäden u. Allergien durch Umgang mit Kühlschmierstoffen möglich, Schwerhörigkeit durch Lärm möglich. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M05.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M03.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M01.WMF | * Kreissäge nur mit wirksamer Absaugung und Schutzhaube betreiben.
* Sicherheitsschuhe und Gehörschutz benutzen, enganliegende Kleidung tragen.
* Nur scharfe und unbeschädigte Kreissägeblätter aufspannen.
* Kreissägeblatt auf Material und Arbeitsgang abstimmen.
* Schutzhaube auf Werkstückdicke einstellen.
* Beim Einsetzschneiden Queranschlag oder Niederhalter als Rückschlagsicherung

 verwenden. Danach Spaltkeil und Schutzhaube wieder anbringen.* Schutzvorrichtungen verwenden, auch wenn nur ein Werkstück bearbeitet wird.
* Beim Werkstückvorschub Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen.
* Im Gefahrenbereich Schiebestock oder Schiebeholz verwenden.
* Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand entfernen.
* Unnötiges Laufenlassen vermeiden; vor Verlassen des Bereichs Maschine ausschalten.
* Vor Reinigungs-/Wartungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
* Generell: Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen, Offenes Feuer verboten.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M13.WMF | * Maschine ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
* Aufsichtsführenden verständigen.
* Beseitigung der Störung nur durch entsprechend ausgebildete Personen.
 |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** |
|  | * Maschine abschalten
* Verletzte bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
* **Notruf 112**
* Vorgesetzten informieren
 |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Instandhalten, Abschmieren erfolgen durch hiermit beauftragte Personen.
* Maschine zum Arbeitsende säubern.
* Mängel an der Maschine oder Absaugung Aufsichtsführenden mitteilen.
 |

…………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |