**Universität Würzburg**



Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

# Betriebsanweisung

gemäß § 14 GefStoffV

Bearbeitungsstand:

Arbeitsbereich:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
| Ein Bild, das Text, ClipArt enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | * Gefährliche Reaktionen: mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln. * Konzentrate verursachen Verätzungen der Augen, Haut und Schleimhäute. * Verdünnte Lösungen reizen Schleimhäute und Augen. Aspirationsgefahr bei Erbrechen, Gefahr der Hornhauttrübung. * Verdünnte Lösungen haben entfettende Wirkung an der Haut mit Gefahr von eventueller sekundärer Entzündung. * Verdünnte Lösungen sind meist biologisch abbaubar. Bei sachgemäßer Handhabung und Verwendung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten. * H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. * H319: Verursacht schwere Augenreizung. * H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M01.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M06.WMF | * P233: Dicht verschlossen, trocken, bei Zimmertemperatur (+ 15° - + 25°C) lagern. * P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. * P305+351+338: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. * P280: Beim Umgang mit größeren Mengen Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. |
| Verhalten bei Störungen | |
|  | * Mit flüssigkeitsbindendem Material z. B. Vermikulite aufnehmen. Als Sondermüll entsorgen. * Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Wasserstrahl, Schaum, CO2, Trockenlöschmittel. Rechtzeitig Feuerwehr alarmieren! * Bei Freiwerden von Gasen und Dämpfen umgehend den Raum verlassen. |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe | |
| erhi_004 | * **Nach Augenkontakt:** 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser mit Augendusche ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Augenarzt konsultieren! * **Nach Einatmen:** Frischluft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. * **Nach Verschlucken:** Viel Wasser trinken; Erbrechen vermeiden; Arzt; Atemwege frei halten. * **Nach Kleiderkontakt:** Kontaminierte Kleidung ausziehen * **Notruf: 112** |
| Sachgerechte Entsorgung | |
|  | * Restmengen sind in 10-Literkanistern als halogenfreies Lösemittelgemisch über das Zentrum für Entsorgung und Recycling der Universität Würzburg zu entsorgen. |

……………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

Oktober 2021