

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

**Universität Würzburg**

# Betriebsanweisung

**für Gabelstapler**

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |
| --- |
|  **Anwendungsbereich** |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für die Benutzung eines Gabelstaplers. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\W07.WMF | * Kollision mit Personen und Einrichtungen
* Um- und Abstürzen des Gabelstaplers
* Herabfallen von Transportgut
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M11.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M05.WMFL:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P22.WMF | * Der Gabelstapler darf nur durch Personen bedient werden, die in Besitz eines gültigen Fahrausweises (Staplerschein) und einer schriftlichen Beauftragung durch den Vorgesetzten sind. Die Benutzung durch Unbefugte ist verboten.
* Vor Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen.
* Der Fahrersitzgurt ist zu benutzen.
* Für Gabelstaplerfahrer ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben.
* Das Mitnehmen von Personen ist nicht erlaubt.
* Die Fahrgeschwindigkeit ist auf die Umgebungsbedingungen anzupassen.
* In der Lagerhalle darf nur auf den (z. B. mit gelben Streifen) gekennzeichneten Verkehrswegen gefahren werden.
* Der Gabelstapler darf nur vom Stapler, nicht vom Boden aus, in Bewegung gesetzt werden.
* Vor Verlassen des Gabelstaplers Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen.
* Bei Arbeitsende muss der Gabelstapler auf der gekennzeichneten Fläche abgestellt werden. Der Schlüssel ist in den Schlüsselkasten zu hängen.
 |
| **Verhalten bei Störungen** |
|   | * Bei Gefahr des Umstürzens unbedingt im Führerhaus sitzen bleiben, nicht abspringen
* Bei Unfällen ist der Gabelstapler sofort stillzusetzen.
 |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** |
|  | * Bei einem Unfall zuerst die Unfallstelle sichern und den Verletzten retten.
* Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen.
* **Notruf 112** (Unfall melden, Rettungsdienst rufen)
 |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind nur bei stillstehendem Motor durchzuführen.
* Werden am Gabelstapler technische Mängel festgestellt, so sind diese sofort dem Vorgesetzten zu melden. Technische Mängel nicht selbst beheben.
* Das Laden der Batterie darf nur von den hierfür unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden
 |

……………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |