

Stabsstelle Arbeits-, Gesundheits-, Tier- und Umweltschutz

**Universität Würzburg**

# Betriebsanweisung

**für Gabelstapler**

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  |
| --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | |
|  | Die Betriebsanweisung gilt für die Benutzung eines Gabelstaplers. |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\W07.WMF | * Kollision mit Personen und Einrichtungen * Um- und Abstürzen des Gabelstaplers * Herabfallen von Transportgut |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | |
| L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M11.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\M05.WMF  L:\StabsstelleAU\Fischer\Ingrid\Betriebsanweisungen\Symbole\P22.WMF | * Der Gabelstapler darf nur durch Personen bedient werden, die in Besitz eines gültigen Fahrausweises (Staplerschein) und einer schriftlichen Beauftragung durch den Vorgesetzten sind. Die Benutzung durch Unbefugte ist verboten. * Vor Arbeitsbeginn ist eine Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen. * Der Fahrersitzgurt ist zu benutzen. * Für Gabelstaplerfahrer ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben. * Das Mitnehmen von Personen ist nicht erlaubt. * Die Fahrgeschwindigkeit ist auf die Umgebungsbedingungen anzupassen. * In der Lagerhalle darf nur auf den (z. B. mit gelben Streifen) gekennzeichneten Verkehrswegen gefahren werden. * Der Gabelstapler darf nur vom Stapler, nicht vom Boden aus, in Bewegung gesetzt werden. * Vor Verlassen des Gabelstaplers Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen. * Bei Arbeitsende muss der Gabelstapler auf der gekennzeichneten Fläche abgestellt werden. Der Schlüssel ist in den Schlüsselkasten zu hängen. |
| **Verhalten bei Störungen** | |
|  | * Bei Gefahr des Umstürzens unbedingt im Führerhaus sitzen bleiben, nicht abspringen * Bei Unfällen ist der Gabelstapler sofort stillzusetzen. |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | |
|  | * Bei einem Unfall zuerst die Unfallstelle sichern und den Verletzten retten. * Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen. * **Notruf 112** (Unfall melden, Rettungsdienst rufen) |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | |
|  | * Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind nur bei stillstehendem Motor durchzuführen. * Werden am Gabelstapler technische Mängel festgestellt, so sind diese sofort dem Vorgesetzten zu melden. Technische Mängel nicht selbst beheben. * Das Laden der Batterie darf nur von den hierfür unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden |

……………………………………. ……………………………………………….

Datum Unterschrift Verantwortlicher

|  |
| --- |
| Juni 2021 |